|  |  |
| --- | --- |
| **2. rész Ipari tisztítószerek** | |
|  | |
| **Azonosító** | IP-02 |
| **Megnevezés** | féktuskópor eltávolító |
| **Jellemzők** | 1. Hidrogén-fluoridot is tartalmazó, 12 sav kombinációjából álló tisztító- és zsíroldó koncentrátum  2. Rozsdamentes acél, alumínium és más, saválló felületek tisztítására használható  3. Eltávolítja a közlekedési szennyeződéseket (fékport), alkalmas gépek és motorblokkok, ponyvák szennyeződéseinek az eltávolítására  4. Általános tisztításra 1:10, makacs szennyeződésekre 1:3 hígításban  5. Környezetbarát, legalább 95% -ban lebomlik  6. 1%-os oldat pH: kb. 2,5 |
| **Igazolási mód** | Az „Ajánlattételi felhívás” **14. k)** szakasz vonatkozó pontjai szerint |