|  |  |
| --- | --- |
| **2. rész Ipari tisztítószerek** | |
|  | |
| **Azonosító** | IP-10 |
| **Megnevezés** | motorlemosó folyadék |
| **Jellemzők** | 1. Vízzel könnyen elegyedő, oldószerbázisú zsírtalanító folyadék, alkalmas olajjal-, zsírral-, bitumennel szennyezett járművek, tartályok tisztítására  2. Magas hatóanyagtartalma a makacs szennyeződéseket is eltávolítja, ezek vízzel könnyen leöblíthetők  3. Sűrűség 15°C-on: 0,780 – 0,785 g/cm3  4. Zárttéri lobbanáspont: legalább 60°C  5. Forráspont tartomány: 180 – 220 °C |
| **Igazolási mód** | Az „Ajánlattételi felhívás” **14. k)** szakasz vonatkozó pontjai szerint |