|  |  |
| --- | --- |
| **2. rész Ipari tisztítószerek** | |
|  | |
| **Azonosító** | IP-15 |
| **Megnevezés** | petróleumos motorlemosó folyadék |
| **Jellemzők** | 1. Petróleumalapú emulziós zsírtalanító és motorlemosó folyadék  2. Nyílttéri lobbanáspont: legalább 55°C  3. Kezdő forrpont: legalább 135°C  4. 10%-os vizes oldat pH-ja: 7 - 8 |
| **Igazolási mód** | Az „Ajánlattételi felhívás” **14. k)** szakasz vonatkozó pontjai szerint |