**A Peronaluljáró „K” tételeinek tartalma**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 522010-k | Talajvízszint süllyesztés tetszőleges technológiával | létesítmény |

Tartalom:

- Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése

* Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
* Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
* A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
* Belső anyagmozgatás
* Víztelenítési terv készítése
* Munkagödör aljának rendezése gépi erővel, kiegészítő kézi munkával
* Altalaj szükség szerinti tömörítése
* Szívókút készítése, telepítése, bontása
* Csővezetékek kiépítése, bontása
* Talajvízszint süllyesztő berendezések, telepítése, bontása
* Gépházak kialakítása, bontása
* Szükség esetén a kutak körüliszivárgó réteg és légzáró tömítés készítése
* Megfigyelő kutak telepítése, bontása
* Öblítő furat kiöntése, injektálása
* Tartalék szivattyú, karbantartása, üzempróbája
* Járulékos költségek
* Lerakóhelyi díj

A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| K1 | Munkatér határolás | létesítmény |

Tartalom:

* Alkalmazott technológiának megfelelő kiviteli tervek készítése
* Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
* Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
* Csapadékvizek elvezetése, csapadékból származó vizek esetén a munkaterület víztelenítése
* A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
* Szükség szerinti kiegészítő talajfeltárás
* Az alkalmazott építési technológiának, és építési ütemezésnek megfelelő munkatér határolás kiépítése kivitelező által készített kiviteli tervek szerinti technológiával
* Terület rendezése fölösleges anyagok, hulladék elszállítása
* Szerkezet munkaközi védelme
* Járulékos költségek
* Lerakóhelyi díj
* A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| K2 | Ideiglenes mellvéd kialakítás | db |

Tartalom:

* Geodéziai mérések, kitűzések elvégzése
* Gépek, eszközök, berendezések, munkaerő biztosítása
* A szükséges anyagok, segédanyagok beszerzése, helyszínre szállítása, deponálása
* Belső anyagmozgatás
* Tömör felületű elemek legyártása
* Mellvédelemek elhelyezése lépcsőkarokra
* Elemek helyszíni beállítása, összekapcsolása, készre szerelése, a sérülések szakszerű kijavításával
* Elemek felületvédelme, korrózióvédelme, kiegészítő helyszíni munkákkal
* Villámvédelem és földelés kialakítása
* Terület rendezése, fölösleges anyagok, hulladék elszállítása
* Járulékos költségek
* Lerakóhelyi díj
* A Mérnök által jóváhagyott Minősítési Dokumentációval és a tétel megvalósításához szükséges minden munkával teljesen készen