|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Sorszám*** | **47** | ***Jóváhagyta*** | | |
| ***Készítette (TIZO)*** | Novkov Zlátóné | *IFI-INFI* | Madácsi Gábor | *2017.07.10.* |
| ***Szakág*** | ***épületszerkezet****/közmű* | *IÜMF* | Vikár László |  |
| ***Létesítmény megnevezése*** | | | ***Állomás/közigazgatási cím*** | |
| kerítés (vagyonvédelmi) [C] Sodronykerités | | | 6100  Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 37. | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | A karbantartási feladat megnevezése |
| Kiskunfélegyháza állomás PFT szakaszmérnökség telephely határoló kerítés karbantartás |

|  |  |
| --- | --- |
| 2. | Alapadatok |
| **ÉPÜLET, ÉPÍTMÉNY ALAPADATAI:**   * Leltári szám/eszközazonosító: T0064223 * Tulajdonos: * Hrsz.: 4728/11 * Számjegyzéki főcsoport: * Kataszter: * Építés éve: * Felújítás éve * Beépített alapterület: m2 * Nettó alapterület: m2 * Beépített légköbméter: lm3 * Hasznos légköbméter: lm3 * Kerítés hossz: 117 m   **HELYSZÍN:**  A karbantartási feladattal érintett épületet, építményt az alábbi helyszínrajz ismerteti:    **MEGLÉVŐ ÁLLAPOT:**  A PFT szakaszmérnökség telekhatároló kerítése elavult, a folyamatos rongálások miatt több helyen javított. Az oszlopok és a kapuk fémszerkezetei, korrodáltak, a tartó vázszerkezet elvetemedett, ami a folyamatos használatot akadályozza.  **KFH PFT 1**  **KFH PFT 7**  **KFH PFT 6**  **KFH PFT 5**  **KFH PFT 3**  **KFH PFT 2** |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. | Műszaki tartalom |
| **AZ ELVÉGZENDŐ MUNKÁK MEGHATÁROZÁSA:**   * Faoszlopos, drótfonatos telekhatároló kerítés teljes bontása * Telekhatároló kerítésekben lévő kapuk helyszíni felmérése, műhelyi előregyártása, felületkezeléssel * Vb oszlopos, drótfonatos kerítés építése 2,5 m magasságban, 2 sor szögesdrót lezárással, földmunkával meglévő kerítés nyomvonalán * Földelő hálózat szerelése, földelő vezeték mázolása, rúdföldelő szerelése, * Építési törmelék elszállítása lerakóhelyre, bontott fémhulladék beszállítása MÁV Szertárba. * Tereprendezés kerítés nyomvonalán, kerítés mindkét oldalán   **MŰSZAKI LEÍRÁS**   * A bontásra kerülő kerítés és kapu fém elemeit fém hulladékként kell kezelni és be kell szállítani Szeged RLK telephelyére. * A régivel azonos nyomvonalon új vb oszlopos drótfonatos kerítés építendő, szögesdrót magasítással, lezárással, új kapuk beépítésével Az alkalmazott drótfonat normál szemű. A gépfonat előregyártott acélhuzalból készüljön, szemmérete: 55x55 mm, huzalvastagság 2,5 mm, magasság 1,2 m és 1,5 m. * Figyelemmel a kerítés hosszára és nyomvonalára valamint anyagára, a szerkezetet erősítő megoldások alkalmazása kötelező. * A kerítésbe földelő vezeték elhelyezése szükséges. * A beépítésre kerülő anyagoknak az építési előírásoknak megfelelő minőségi tanúsítványokkal kell rendelkeznie. * A kivitelezés során a baleset és munkavédelmi előírások betartása kötelező. |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. | Különleges körülmények |
| * MÁV területen történő munkavégzés: 15/2016. (V. 13. MÁV Ért. 8.) EVIG számú utasítás * Villamosított vonalakon felsővezeték közelében történő munkavégzés: E.101. sz. Utasítás |

|  |  |
| --- | --- |
| 5. | Adatszolgáltatás |
| * „átadandó jegyzőkönyvek, állapottervek, stb. felsorolása |

|  |  |
| --- | --- |
| 6. | Egyeztetések |
| * **szükséges**/nem szükséges. * MÁV Zrt.Pályavasúti területi igazgatóság Szeged   Területi ingatlankezelési és zöldterület karbantartási osztály   * 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 28-30.   Tel.: +36 (1)516-1773; Fax: +36 (62)542-911 |