Műszaki tartalom

„E121-120 kV-os áram- és feszültségváltók cseréjénél szükséges nyomatások elvégzése Erősáramú Főnökség Miskolc alállomásain. Keretszerződés.” munkálatokhoz.

Áram és feszültségváltók nyomatásának műszaki tartalma:

A 120kV-os áram- és feszültségváltók cseréjénél szükséges áram, és feszültségnyomatásos vizsgálatok elvégzése, védelmeknek megfelelő áram, és feszültség irányok ellenőrzése.

Helyszín: Füzesabony, Nyékládháza, Encs, Szerencs vontatási alállomások.

Az üzemben lévő berendezések száma: 12 db FFOK 123 típusú, 14 db AOK 123 típusú, 6 db Trencs IOSK 145 típusú, 13 db Koncar AGU 145 típusú, 6 db VPU 145 típusú, 4 db IBM 145 típusú, összesen 55 db készülék.

A cserélendő és csere után vizsgálandó berendezések konkrét darabszáma az éves karbantartáskor vett olajvizsgálatok eredményétől függ.

Miskolc, 2017.02.13.