1. sz. melléklet

**2021. év**

Uzsa állomás területén üzemelő külsőtéri mechanikus berendezés hibáinak javítása, karbantartása:

* I.sz. őrhely -„A” jelű bejárati jelző vonóvezeték hálózatának javítása, szükség szerinti vezeték, oszlop csigák cseréje / 250m /.
* I.sz. őrhely -„Aej” jelű bejárati előjelző vonóvezeték hálózatának javítása, szükség szerinti vezeték, oszlop csigák cseréje / 1080m /.
* II.sz. őrhely -„B” jelű bejárati jelző vonóvezeték hálózatának javítása, szükség szerinti vezeték, oszlop csigák cseréje / 400m /.
* II.sz. őrhely -„Bej” jelű bejárati előjelző vonóvezeték hálózatának javítása, szükség szerinti vezeték, oszlop csigák cseréje / 1100m /.

**2022. év**

Keszthely állomás területén üzemelő külsőtéri mechanikus berendezés hibáinak javítása, karbantartása:

* I.sz. őrhely -„D” jelű bejárati jelző vonóvezeték hálózatának javítása, szükség szerinti vezeték, oszlop csigák cseréje / 150m /.
* I.sz. őrhely -„Dej” jelű bejárati előjelző vonóvezeték hálózatának javítása, szükség szerinti vezeték, oszlop csigák cseréje / 850m /.
* II.sz. őrhely -„A” jelű bejárati jelző vonóvezeték hálózatának javítása, szükség szerinti vezeték, oszlop csigák cseréje / 250m /.
* II.sz. őrhely -„Aej” jelű bejárati előjelző vonóvezeték hálózatának javítása, szükség szerinti vezeték, oszlop csigák cseréje / 950m

**2023. év**

Lesencetomaj állomás területén üzemelő külsőtéri mechanikus berendezés hibáinak javítása, karbantartása:

* I.sz. őrhely -„B” jelű bejárati jelző vonóvezeték hálózatának javítása, szükség szerinti vezeték, oszlop csigák cseréje / 270m /.
* I.sz. őrhely -„Bej” jelű bejárati előjelző vonóvezeték hálózatának javítása, szükség szerinti vezeték, oszlop csigák cseréje / 1000m /.

Uzsa állomás / Uzsabánya irány / területén üzemelő külsőtéri mechanikus berendezés hibáinak javítása, karbantartása:

* II.sz. őrhely -„A” jelű bejárati jelző vonóvezeték hálózatának javítása, szükség szerinti vezeték, oszlop csigák cseréje / 350m /.
* II.sz. őrhely -„Aej” jelű bejárati előjelző vonóvezeték hálózatának javítása, szükség szerinti vezeték, oszlop csigák cseréje / 770m /.

A munkavégzéshez szükséges anyagok biztosítása Vállalkozó feladata.