**MÁV Zrt.**

**A j á n l a t t é t e l i f e l h í v á s**

**21523-5/2018/MAV**

**1./ Az ajánlatkérő neve:**

**MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság.**

Levelezési cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.

Számlavezető pénzintézete: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.

Számlaszáma: 10201006-50080399

Számlázási cím: MÁV Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán 54-60.

Adószáma: 10856417-2-44

Statisztikai jelzőszáma: 10856417-5221-114-01

Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság

Cégjegyzék száma: Cg. 01-10-042272

Kapcsolattartó/Beszerző: dr. Váradi Zsanett

Telefon: 06/30-827-3975

Fax: 06/1 511 7526

Email: varadi.zsanett@mav.hu

**2./ Ajánlatkérés alapvető adatai**

**2.1. Az ajánlatkérés tárgya:**

 **„Telepített és vontatott mobil dízel aggregátorok, valamint kiegészítő technológiai berendezések karbantartása, szükség szerinti javítása”**

 (A munkálatok műszaki tartalmi elemeit részletesen jelen felhívás *1. sz. melléklete* tartalmazza.)

**2.2. Teljesítés helye:** felülvizsgálati és karbantartási feladatok, továbbá a javítási munkák esetében az egyes megrendelésekben rögzített helyszínek

 **2.3. Szerződés meghatározása:**

Vállalkozási keretszerződés.

**2.4. A kivitelezési munkák teljesítési határideje:**

A teljesítés véghatárideje: Szerződés mindkét Fél általi aláírásától számított 3 év vagy - amennyiben ezen időtartam lejárta előtt következik be - a keretösszeg kimerülése.

**2.5.1. Szerződéses feltételek**

Megrendelő előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem ad, egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettségek nem terhelik.

A megfelelő tartalommal kiállított számla ellenértéke a számla MÁV Zrt. általi kézhezvételétől számított 30 napos fizetési esedékességgel, a Ptk. 6:130. §-a alapján átutalással kerül kiegyenlítésre Vállalkozó számlájában megjelölt bankszámlára. A Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén a MÁV Zrt-vel szerződő fél a fizetési esedékességét követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján irányadó jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt összegének megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámolására jogosult a Ptk.-ban meghatározott feltételekkel.

**2.5.2. Kötbér, biztosítékok**

Szerződésszegésnek minősül minden olyan szerződő Felek által a szerződéssel összefüggésben tanúsított magatartás vagy mulasztás, amely a szerződésben meghatározott feltételektől, a szerződésben hivatkozott, vagy a teljesítéssel összefüggő jogszabályokban, szabványokban leírtaktól eltérő teljesítésben nyilvánul meg. A szerződő felek a Vállalkozó nem teljesítése, késedelmes teljesítése, illetve hibás teljesítés esetére kötbérfizetésben állapodnak meg.

**Késedelmi kötbér:**

A Keretszerződésben és a Megrendelésekben foglalt, kötbérkötelesként meghatározott teljesítési határidőkhöz képest késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó – a felelősségi körébe tartozó ok esetén-- minden, késedelemmel megkezdett nap után a szerződésszegéssel érintett megrendelés ellenértékét képező nettóvállalkozási díj 0,5%-ával megegyező mértékű, de legfeljebb a Megrendelés ellenértékét képező nettó vállalkozási díj 20%-ával megegyező mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelő számára.

Amennyiben a Vállalkozó a 6.1. pontban meghatározott 24 órás, illetve 72 órás teljesítési határidővel esik késedelembe, úgy minden, késedelemmel megkezdett óra után a Megrendelés nettó ellenértékének 0,5%-a szerinti mértékű, de legfeljebb a Megrendelés nettó ellenértékének 15%-a szerinti mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni Megrendelő részére.

Amennyiben Vállalkozó késedelmesen teljesít, Megrendelővel egyeztetve köteles póthatáridőt vállalni. A póthatáridő kitűzése sem mentesíti Vállalkozót a késedelmi kötbér megfizetésének kötelezettsége alól, a póthatáridő alatt Vállalkozó a késedelmi kötbér megfizetésére a teljesítés napjáig köteles.

Amennyiben Vállalkozó a szerződésben rögzített határidőt bármely okból elmulasztja, és nem kerül sor Megrendelővel egyeztetett póthatáridő tűzésére, vagy a teljesítésre kitűzött póthatáridő is eredménytelenül telik el, Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és meghiúsulási kötbért igényelni.

Amennyiben a Vállalkozóval szemben összességében érvényesített késedelmi kötbér az egyes megrendeléseket illetően a teljes keretösszeg 20%-át, eléri, Megrendelő jogosult a keretszerződést azonnali hatállyal felmondani. Megrendelő a kötbért meghaladó kárának megtérítésére jogosult.

**Hibás teljesítési kötbér:**

Hibás teljesítésnek minősül – különösen, de nem kizárólagosan – ha Vállalkozó felelősségi körébe tartozó okból megállapítottan minőségileg vagy mennyiségileg a Megrendelő a szerződésben vagy a megrendelésekben jelzett igényétől eltérő szolgáltatást nyújt, vagy Vállalkozó teljesítése nem felel meg a keretszerződésben és annak Mellékleteiben vagy a megrendelésekben foglalt előírásoknak.

Hibás teljesítés esetén a Megrendelő a szerződésszegéssel érintett megrendelés ellenértékét képező nettó vállalkozási díj 15%-ával megegyező mértékű kötbért számít fel.

Amennyiben azonban a megrendelő kijavítást kér, a kijavításra meghatározott határidőre késedelmi kötbér illeti meg. Amennyiben Vállalkozó a hibátlan teljesítést, kicserélést a Felek által erre megszabott határidőn belül nem teljesíti, Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és meghiúsulási kötbért érvényesíteni. Megrendelő a kötbért meghaladó kárának megtérítésére jogosult.

**Meghiúsulási kötbér:**

A Keretszerződés Vállalkozó felelősségi körébe tartozó okból történő meghiúsulásának minősül, ha:

- a Megrendelő az azonnali hatályú felmondás jogát gyakorolja a Vállalkozó szerződésszegése miatt;

- Vállalkozó a teljesítést megtagadja;

- egyéb, a Keretszerződés szerint meghiúsulásnak minősített ok következik be.

A Keretszerződés Vállalkozó felelősségi körébe tartozó meghiúsulása esetén a Vállalkozó a Keretszerződés nettó keretösszege 10 %-ával megegyező mértékű kötbért köteles a Megrendelőnek fizetni.

A Megrendelés Vállalkozó felelősségi körébe tartozó meghiúsulásának minősül, ha:

- Vállalkozó a teljesítést a megrendelésben előírt határidőhöz képest 48 órán belül nem kezdi meg

- Vállalkozó a teljesítést megtagadja.

A Megrendelés Vállalkozó felelősségi körébe tartozó meghiúsulása esetén a Vállalkozó az érintett megrendelés nettó ellenértékének 10 %-ával megegyező mértékű kötbért köteles a Megrendelőnek fizetni.

A kötbér esedékessé válik:

- késedelmi kötbér esetén, ha a késedelem megszűnik, a póthatáridő lejár, vagy összege a kötbérmaximumot eléri és Megrendelő nem él az azonnali hatályú felmondás jogával,

- hibás teljesítési kötbér esetén, ha a Megrendelő erre vonatkozó igényét bejelentette,

- meghiúsulási kötbér esetén, ha a Megrendelő erre vonatkozó igényét vagy azonnali hatályú felmondási/elállási szándékát a Vállalkozónak bejelentette.

Megrendelő a kötbér mértékét meghaladóan jogosult a szerződésszegés kapcsán felmerült valamennyi igazolt kárát érvényesíteni.

A kötbér elszámolásának számviteli bizonylata a terhelő levél. A kötbér összegét Megrendelő jogosult Vállalkozó esedékes számlájának kifizetésekor pénzügyileg beszámítani.

**3./ Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók**

**3.1. Az ajánlattétel határideje:**

**2018.09.04.10:00 óra**

A határidőn túl érkezett ajánlatok érvénytelenek! Ajánlatkérő az ajánlatukat késedelmesen benyújtó ajánlattevőtől indokként nem fogad el semmiféle akadályozó körülményt (baleset, csúcsforgalom, parkolási probléma, beléptetési rendszerből eredő késedelem, sorolás, stb.)

**Az ajánlatokat zárt borítékban kérjük eljuttatni „Telepített és vontatott mobil dízel aggregátorok, valamint kiegészítő technológiai berendezések karbantartása, szükség szerinti javítása” megjelöléssel.**

**3.2. Az ajánlat benyújtásának címe**:

Pályavasút Beszerzési Igazgatóság Eszköz- és vállalkozás beszerzési iroda, 1087 Budapest,

Könyves Kálmán krt. 54–60. III/371. szoba

Címzett: dr. Váradi Zsanett

Telefon: +36-30-827-3975

E-mail: varadi.zsanett@mav.hu

Fax: +36-1-511-7526

**3.3.** **Többváltozatú ajánlat nem tehető.**

**4./ Az elbírálás szempontja:**

A bírálatnál kiemelt szempontok:

Legjobb ár-érték arány

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempontok** | **Súlyszám** |
| 1. **részszempont**
 | Ajánlati ár (nettó/Ft) | **70** |
| 1. alszempont
 | Havonként egyszer végzendő ellenőrzések és fenntartási munkák ……….Ft/Főnökség | 8 |
| 1. alszempont
 | Negyedévenként egyszer végzendő ellenőrzések és fenntartási munkák………..Ft/Főnökség | 13 |
| 1. alszempont
 | Félévenként egyszer végzendő ellenőrzések és fenntartási munkák…………Ft/Főnökség | 15 |
| 1. alszempont
 | Évenként egyszer végzendő ellenőrzések és fenntartási munkák……….Ft/Főnökség | 18 |
| 1. alszempont
 | Nettó ajánlati egységár rezsióradíja eseti javításra (X HUF/műszakóra) | 8 |
| 1. alszempont
 | Nettó kiszállási díj eseti javításra – nettó (X HUF/km) | 8 |
| **2. részszempont** | A műszaki, szakmai alkalmasság M2. a) pontjában bemutatott gépészmérnök szakember többlettapasztalata (min. 0 hónap- max. 36 hónap) | **30** |

1. Ár – Súlyszám: 70

2. Minőségi kritérium - Név: Az ajánlati felhívás 5.2 M2. a) pontjában meghatározott 60 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva) (max. 36 hónap) / Súlyszám: 30

A bírálati szempontoknál a pontszám alsó és felső határa:

 0-10

**Az értékelés módszerének részletes leírása**

**Az 1. számú értékelési részszempont esetében (Ajánlati ár):
Fordított arányosítás:** A pontértékek kiosztása a fordított arányosítás módszerével történik, tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az Ajánlatkérő a részszempontra megajánlott legkedvezőbb tartalmi elemre (legalacsonyabb nettó ajánlati ár) a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemeire pedig a részszempontra megajánlott legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.

Az arányosítás során alkalmazott képlet:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P= | Alegjobb | ×(Pmax-Pmin)+Pmin |
| Avizsgált |

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax: a pontskála felső határa

Pmin: a pontskála alsó határa

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.

**A 2. számú értékelési részszempont esetében (A műszaki, szakmai alkalmasság M2. a) pontjában bemutatott gépészmérnök szakember előírton (60 hónap) felüli (min. 0 hónap - max. 36 hónap) szakmai gyakorlat időtartama)**: Ajánlatkérő a 2. számú értékelési részszempont esetében a „szakmai gyakorlat” alatt a következőt érti: beszerzés tárgyát képező aggregátorok villamos berendezéseinek szerelésében és/vagy javításában és/vagy vizsgálatában szerzett gyakorlat.

Egyenes arányosítás: A pontértékek kiosztása az egyenes arányosítás módszerével történik, tekintettel arra, hogy a legmagasabb érték a legkedvezőbb, az Ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemeire pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.

Az arányosítás során alkalmazott képlet:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P= | Avizsgált | ×(Pmax-Pmin)+Pmin |
| Alegjobb |

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax: a pontskála felső határa

Pmin: a pontskála alsó határa

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

A 2. számú értékelési részszempont esetében az M/2. a) szerint előírt 60 hónapon felül számított szakmai gyakorlat minimuma (legkedvezőtlenebb vállalás) 0 hónap, és a maximuma (legkedvezőbb vállalás) 36 hónap, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt Ajánlatkérő a maximális ponthatár felső határával azonos pontot adja.

Minimum 0 hónap – maximum 36 hónap. Ajánlattevő az előírton felüli 36 hónap megajánlása esetén a maximálisan adható 10 pontot kapja, 0 hónap megajánlás esetén ajánlatkérő a minimális 0 pontot adja. A 2. bírálati részszempontra vonatkozó ajánlat csak egész szám lehet, negatív érték nem ajánlható meg, a negatív, vagy nem egész számú megajánlást tartalmazó ajánlat érvénytelen.

Szakmai többlettapasztalatnak ajánlatkérő M/2. a) pont szerint előírt 60 hónapon felül számított, beszerzés tárgyát képező aggregátorok villamos berendezéseinek szerelésében és/vagy javításában és/vagy vizsgálatában szerzett gyakorlatot fogadja el.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos munkák vonatkozásában szerzett gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe;

Az ajánlattevőknek a jelen értékelési résszempont tekintetében azt a szakmai gyakorlati időt (egész hónapok számát) kell megadniuk, amivel a szakember az M/2. a) pont szerint előírt 60 hónapon felül rendelkezik.

Az M/2 a) pont szerinti szakembernek beszerzés tárgyát képező aggregátorok villamos berendezéseinek szerelésében és/vagy javításában és/vagy vizsgálatában szerzett gyakorlatának értékelése során a maximálisan figyelembe vehető megajánlott többlettapasztalat 36 hónap, mely a maximálisan adható 10 pontot kapja. Az ennél nagyobb érték esetén is 36 hónappal értékeli ajánlatkérő ezen értékelési szempontot. 0 hónapos megajánlás esetén ajánlatkérő a minimális 0 pontot adja.

Ajánlatkérő kifejezetten felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlattevő az ajánlati felhívás 5.1 Műszaki, szakmai alkalmasság M/2. a) pontjában előírt alkalmassági követelmény vonatkozásában ajánlattevő több szakembert is bemutathat az ALKALMASSÁG körében, azonban közülük a jelen ÉRTÉKELÉSI RÉSZSZEMPONT tekintetében csak egy az ajánlattevő által megjelölt szakember többlettapasztalata tüntethető fel.

A fentiek ellenére amennyiben Ajánlattevő az adott értékelési szempontrendszerre a FELOLVASÓLAPON mégis egynél több szakembert mutat be, **Ajánlatkérő csak a sorrendben elsőként bemutatott szakembert veszi figyelembe.**

Ajánlatkérő a benyújtott *2. értékelési szemponthoz tartozó előírton (60 hónap) felüli (0-36 hónap) szakmai gyakorlat időtartamának bemutatása az M/2. a) pont szerinti alkalmassági feltételben megjelölt szakember esetén* ***(3/2. számú melléklet)*** tárgyú nyilatkozat **alapján az év/hónapban meghatározott szakmai gyakorlatokat összeadja. Az így kapott összesen értéket fogja a fenti leírás szerint pontozni. Ajánlattevőnek a hivatkozott nyilatkozat mintában kizárólag M/2. a) pont szerint előírt 60 hónapon felül számított szakmai gyakorlatot kell megadnia. Ajánlatkérő a pontkiosztás során az alkalmassági követelményként előírt 60 hónapot nem veszi figyelembe, azt nem értékeli.** Az alkalmassági és az értékelési szempontok vonatkozásában kizárólag ugyanazon szakember mutatható be. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az alkalmasság igazolásának során a bemutatott szakmai gyakorlati időnek meg kell egyeznie a felolvasó lap 3/2. sz. mellékletében feltüntetett gyakorlati idők és a minimum követelményként előírt 60 hónap összeadott értékével. Azaz a szakmai önéletrajzban nem elegendő a minimálisan előírt 60 hónap bemutatása.

**Ajánlatkérő kizárólag a befejezett gyakorlati hónapokat értékeli.**

A felolvasó lapon és a 3/2. sz. mellékletben Ajánlattevőnek kizárólag az M/2. a) pont szerint előírt 60 hónapon felüli tapasztalatot kell feltüntetnie!

A felolvasólapon befejezett gyakorlati hónapként kizárólag pozitív egész szám adható meg, a nem egész vagy negatív érték feltüntetése az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

**Ajánlattevőnek ki kell töltenie az értékeléshez a Felolvasólap mellékletét képező *3/2. számú mellékletet*, amely alapján Ajánlatkérő kizárólag az M/2. a) pont szerint előírt 60 hónapon felüli szakmai gyakorlatot kívánja értékelni, mint bírálati szempontot és nem Ajánlattevő alkalmasságát.**

Ajánlattevőnek a megajánlott érték alátámasztására az ajánlathoz csatolnia kell egy cégszerűen aláírt nyilatkozatot, melyben az adott szakember gyakorlatát bemutatja az alábbi adatokkal:

1. szakember neve

2. ajánlattevővel való jogviszonyának megjelölése, jogviszony kezdő időpontja

3. szakember gyakorlata:

- beruházás megjelölése, melyben a szakember részt vett

- a beruházáson a szakember által ellátott feladat, munkakör megjelölése

- a szakember feladatellátásának kezdő és befejező időpontja év/hónap pontossággal

4. Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy tudomásul veszi, hogy ezen nyilatkozattal összhangban köteles az alkalmasság igazolásaként benyújtani a szakember önéletrajzát.

Mindegyik rész- és alszempont esetében ajánlatkérő három tizedesjegy pontosságig számol, majd az így kapott számot beszorozza a súlyszámmal. Az így kialakuló pontszám esetében is csak két tizedes jegy pontosságig veszi figyelembe az ajánlatok pontszámát.

A fentiek szerint kiszámított pontok az adott részszemponthoz/alszemponthoz rendelt súlyszámmal (szorzószámmal) felszorzásra kerülnek, amelynek eredménye a súlyozott pont. Az értékelés tárgyát képező pontszám a súlyozott pontok összege.

Az értékelési szempontra vonatkozó ajánlat csak pozitív egész érték lehet, negatív érték nem ajánlható meg, a negatív megajánlást tartalmazó ajánlat érvénytelen.

Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette és ajánlata érvényes.

# 5./ Szakmai követelmények

Jelen felhívás 1. sz. Mellékletében meghatározott műszaki követelményrendszerben foglaltak, valamint a hatályos jogszabályok, és a teljesítés helyén érvényben lévő helyi előírások szerint.

## Műszaki és szakmai alkalmasság

**M1)** Ajánlattevő alkalmas, ha rendelkezik az eljárást megindító ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított előző 3 évben összesen legalább 10.000.000,- (azaz tíz millió) forint értékű, a beszerzés tárgya szerinti, vasúti területen aggregátorok karbantartási, és/vagy javítási tevékenységre vonatkozó referenciával.

**M2)** a) min. 1 fő gépészmérnök szakemberrel, aki rendelkezik 60 hónap gyakorlattal az aggregátorok és berendezéseinek szerelésében és/vagy javításában és/vagy vizsgálatában,

b) min. 1 fő olyan villamossági szerelő (technikus vagy műszerész) szakemberel, aki rendelkezik 60 hónap gyakorlattal az aggregátorok villamos berendezéseinek szerelésében, és/vagy javításában és/vagy vizsgálatában,

c) min 1 fő olyan autószerelő vagy gépész végzettségű szakember, aki rendelkezik 60 hónap gyakorlattal a dízel és benzin üzemű robbanómotork szerelésében és/vagy javításában és/vagy vizsgálatában.

**M3)** Az Ajánlattevőnek a munkavégzéshez rendelkeznie kell minimum 2 db szerviz gépjárművel.

**5.3 A szakmai alkalmasság igazolásának módja**

**M1) alkalmassági követelmény igazolása:** Ajánlattevő csatolja ajánlatához az M1) pontban felsorolt szempontok alapján kitöltött referencia nyilatkozatot (6. sz. melléklet 2. számú dokumentum)

**M2) alkalmassági követelmény igazolása:** Ajánlattevő csatolja ajánlatához az M2) pontban meghatározott szakemberek bemutatását tartalmazó nyilatkozatot, illetve a szakemberek önéletrajzát (a szakmai önéletrajzban nem elegendő a minimálisan előírt 60 hónap bemutatása, hanem a 2. értékelési szempontra megajánlott többlet hónapokat is be kell mutatni) (6. sz. melléklet 1. számú dokumentum)

**M3) alkalmassági követelmény igazolása:** Ajánlattevő csatolja ajánlatához az eszköz-nyilvántartó karton másolatát (vagy egyéb olyan igazolást, nyilatkozatot, amelyből egyértelműen derüljön ki, hogy ajánlattevő megfelel az M3) pontban előírt alkalmassági követelménynek) vagy csatolja az alkalmassági követelményként előírt eszköz bérletére vonatkozó szándék nyilatkozatát.

Amennyiben ajánlattevő nem felel meg a szakmai alkalmassági feltételeknek, úgy ajánlata érvénytelennek minősül.

## 6./ Összeférhetetlenségi nyilatkozat

Az Ajánlattevő az összeférhetetlenség kezelésére vonatkozóan is nyilatkoznia kell, hogy tulajdonosi szerkezetében, és választott tisztségviselőinek vonatkozásában, vagy alkalmazottjaként sem közvetlen, sem közvetett módon nem áll jogviszonyban MÁV-os tisztségviselővel, az ügyletben érintett alkalmazottal, vagy annak Törvény (Ptk. 685. § (b)) szerint értelmezett közeli hozzátartozójával (*8. sz. melléklet*).

## 7./Kizáró okok

Ajánlattevő, illetve alvállalkozó kizárásra kerül, amennyiben az alábbi kizáró okok bármelyike vele szemben fennáll:

* + végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van;
	+ tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
	+ gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
	+ egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
	+ a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény szerinti bűnszervezetben részvétel – ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is –, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel – ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is –, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;
	+ három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el.
	+ korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította.

**Igazolás módja:** ajánlattevő által kiállított egyszerű nyilatkozat-, igazolás formájában.(7. számú melléklet)

**8./ Elektronikus aukció, ártárgyalás**

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételi határidő lejárta után, az ajánlatok érvényességének vizsgálatát, és az esetleges hiánypótlást követően, kizárólag az érvényes ajánlatot benyújtók részvételével elektronikus árlejtést vagy ártárgyalást tartson.

Ajánlatkérő az elektronikus árlejtés szabályait tartalmazó dokumentumot, vagy az ártárgyalásra szóló meghívót az érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevők részére egyidejűleg megküldi az ajánlattételi határidőt követően.

Az elektronikus árlejtés, illetve ártárgyalás során az Ajánlattevők kizárólag a benyújtott ajánlatuknál kedvezőbb ajánlatot adhatnak meg.

Ajánlatkérő a végső ajánlatok megadása után kialakult sorrend szerint a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevőt választja ki az eljárás nyertesének.

A nyertes Ajánlattevő Ajánlati költségvetésében feltüntetett egyes vállalási egységárak az általa eredetileg benyújtott összesített nettó ajánlati ár és az elektronikus árlejtésen és/vagy ártárgyaláson megajánlott végleges összesített nettó ajánlati ár közötti arányban kerülnek csökkentésre.

Elektronikus árlejtés esetén az Ajánlatkérő a részletes adatokat az érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevők számára egyidejűleg, az aukciót megelőzően az Aukciós felhívásban adja meg.

Az elektronikus árlejtést Ajánlatkérő az erre jogosult szolgáltató rendszere segítségével bonyolítja le.

**9./ Ajánlat kötelező tartalmi és formai követelményei**

**9.1. Az ajánlatokat** magyar nyelven, **2 példányban (1 eredeti és 1 digitális) egy db zárt, cégjelzéses borítékban kérjük eljuttatni, *„Telepített és vontatott mobil dízel aggregátorok, valamint kiegészítő technológiai berendezések karbantartása, szükség szerinti javítása”*** **megjelöléssel.** Eltérés esetén az „eredeti” példány tartalma a mérvadó. A digitális példányban szereplő dokumentumok pdf, a táblázatok szerkeszthető xls, vagy xlsx formátumban kerüljenek leadásra.

**9.2.** Ajánlatkérő elvárja, hogy az **ajánlati ár** a meghatározott műszaki-szakmai tartalomnak, valamennyi hatályos jogszabálynak és helyi előírásnak, valamint a részletes szerződéses feltételeknek megfelelő teljesítés reális ellenértékét jelentse.

Az ajánlati ár magában foglalja a meghatározott műszaki-szakmai tartalom megvalósításának teljes ellenértékét (amennyiben szükséges, bele értve a tervezést is), valamint a vállalkozó valamennyi szerződéses kötelezettségét így különösen, de nem kizárólagosan: munka- és anyagköltséget, segédanyagokat, kiszállási díjat, raktározási költséget hatósági eljárási költséget, díjat, illetéket, késedelmi díjat, szerzői vagyoni jogok ellenértékét, jogdíjakat, valamint a teljesítés során felmerülő valamennyi egyéb költséget (pl.: nyomtatványok, irodaszerek).

Az ajánlati árat **nettó magyar forintban** (HUF) kell megadni, az nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához.

**9.3.** Az ajánlatot egybefűzve kell beadni, olyan módon, hogy abból állagsérelem nélkül lapot kivenni ne lehessen. Az ajánlat valamennyi oldalát folyamatos sorszámozással kell ellátni.

**9.4.** Az Ajánlattevő részéről az aláírásra jogosult személynek az eredeti ajánlatban a nyilatkozatokat cégszerű aláírásával kell ellátnia. Az ajánlat többi oldalát (az ajánlat minden, szöveget tartalmazó oldalát) pedig az aláírásra jogosult személyeknek, vagy az általa erre felhatalmazott személy(ek)nek szignálnia kell.

**9.5.** Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon arról, hogy az ajánlatkérés és a szerződéses feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti, továbbá nyertessége esetén a szerződést a konkrétumokkal kiegészítve aláírja *(lásd 2. sz. melléklet)*

**9.6.** Ajánlattevő köteles kitölteni az „Ajánlattételi lapot”, melyet az ajánlat első lapjaként kérünk becsatolni (lásd 3. sz. melléklet).

**9.7.**  Amennyiben Ajánlattevő ajánlatát nem a 7. pontban előírt formai vagy tartalmi követelményeknek megfelelően nyújtja be, úgy Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek tekinti, és az elbírálás további szakaszában nem veszi figyelembe. (segítségül az Ajánlattevők részére „Ellenőrző listát” csatoltunk 4*. sz. Mellékletként*)

**9.8.** Ajánlattevő köteles csatolni aláírási címpéldánya egyszerű másolatát, valamint *kizárólag abban az esetben, ha nem az aláírásra jogosult* írja alá az ajánlatot, vagy vesz részt a tárgyaláson, illetve írja alá a szerződést, az aláírásra jogosulttól származó, cégszerűen aláírt eredeti meghatalmazást.

**9.9.** Az ajánlattevő köteles ajánlatához teljességi nyilatkozatot csatolni (lásd 5. sz. melléklet)

**9.10.** Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni az arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a 2004. évi XXXIV. törvény alapján a Kktv. hatálya alá tartozik-e és mikró-vállalkozásnak/kisvállalkozásnak/középvállalkozásnak minősül-e vagy nem tartozik a Kktv. hatálya alá.

**10./ Egyéb információk**:

**10.1.** Az ajánlati kötöttségek időtartama: az ajánlattételi határidő lejártától számított 90 nap.

**10.2.** Ajánlatkérő nyilvános ajánlati bontást nem tart. Ajánlattevők által benyújtott ajánlatok bírálati szempont szerinti tartalmi elemeit az Ajánlatkérő az elektronikus aukcióra történő felhívásban közli az Ajánlattevőkkel.

**10.3.** Jelen felhívás nem jelent az Ajánlatkérő részéről szerződéskötési kötelezettséget. Az Ajánlatkérő bármikor úgy dönthet, hogy nem hirdet eredményt, illetőleg nem köt szerződést. Ajánlatkérő a döntését külön indokolni nem köteles. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a bírálati szempontokkal összefüggésben nem álló szerződéses feltétételeken a szerződő féllel történő egyeztetést követően változtathasson.

**10.4.** Az ajánlatkérés visszavonásából, illetve eredménytelenné nyilvánításából eredő károkért Ajánlatkérő semmilyen felelősséget nem vállal.

**10.5.** Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét teljes körűen biztosítja.

**10.6.** Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőket, hogy regisztráljanak a MÁV Csoport Szállítói Minősítési Rendszerében (<http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/szallitominosites>)

Amennyiben az ajánlattevő még nem regisztrált, a regisztrációs kérdőívek és a regisztrációs útmutató elérhető az alábbi címen: <http://www.mavcsoport.hu/file/20941/download?token=NGI9mnne>

*Mellékletek:*

1. Műszaki dokumentáció
2. Ajánlattevői nyilatkozat minta
3. Ajánlattételi lap minta
4. Ellenőrző lista
5. Teljességi nyilatkozat
6. Szakmai alkalmasság igazolásának dokumentumai
7. Nyilatkozat kizáró okokról
8. Összeférhetetlenségi nyilatkozat
9. Nyilatkozat a Kktv. hatálya alá tartozásról

**…………………………………**

 **dr. Kovács Krisztián**

**irodavezető**

**Pályavasúti beszerzési**

**igazgatóság**

**EVBI**

1. sz. melléklet



**Műszaki dokumentáció**

**MÁV Zrt.**

**2018.**

**Műszaki tartalom**

1. **Telepített és vontatott mobil dízel aggregátorok, valamint kiegészítő technológiai berendezések karbantartása, szükség szerinti javítása.**

A karbantartási munkálatokat a MÁV TB.1.sz.UTASÍTÁS A BIZTOSÍTÓBERENDEZÉSEK FENNTARTÁSÁRA (A hatálybalépés időpontja: 1979. január 1.) utasítása vonatkozó előírásai szerint kell elvégezni a dízel motoros áramfejlesztők, aggregátorok karbantartását, havi, negyedéves, féléves és éves szinten.

A megfelelő szakember és eszközök hiányában ezeket a karbantartási, illetve esetenkénti javítási feladatokat külső vállalkozóval kívánjuk elvégeztetni. A karbantartásokat, felülvizsgálatokat a féléves és éves ciklusokban a „Karbantartás részletezett műszaki tartalma” táblázatban foglaltak szerint kell elvégezni.

Telepített és mobil dízel aggregátorok, valamint kiegészítő technológiai berendezések karbantartását, szükség szerinti javítását, a MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest, Miskolc, Debrecen, Szeged, Pécs, Szombathely területén, a táblázatokban feltüntetett helyszíneken kell elvégezni.

Dokumentáció: a félévenkénti és évenkénti karbantartásokról valamint az egyes javításokról a vállalkozónak megfelelési jegyzőkönyvet kell készítenie a megrendelő képviselőjének jelenlétében a helyszínen. A dokumentációnak írásban tartalmaznia kell az elvégzett karbantartási feladatokat és a vizsgálat során mért adatokat. A feltárt hibákat és rendellenességeket szintén rögzíteni kell a jegyzőkönyvben, az elhárításukra illetve helyreállításukra adott javaslattal együtt.

**A karbantartás és javítás elvégzésének időtartama**

A karbantartási feladatokat a Vállalkozónak a Megrendelő általi Megrendelés megküldésétől számított, legfeljebb 96 órán belül el kell látnia, az egyes hibaelhárítási és javítási feladatok elvégzését a bejelentéstől számított 24 órán belül meg kell kezdenie és 72 órán belül el kell hárítani, valamint az üzemeltetőnek írásban készre jelentve át kell adnia használatra.

Ha a hibát 72 órán belül nem lehet elhárítani, a Vállalkozó köteles megfelelő teljesítményű tartalék berendezést biztosítani, a saját költségén.

Az aggregátorok, kiegészítő technológiai berendezés használhatatlanságát okozó meghibásodások bejelentésére és a javítási feladat megrendelésére a Vállalkozónak 24 órás telefonügyeletet kell biztosítania. A telefonos megrendelést Megrendelő írásban is megerősíti.

**A karbantartás műszaki tartalma:**

a) Havonként egyszer végzendő ellenőrzések és fenntartási munkák

Az indító akkumulátor töltöttségi állapotát próbaindítással kell ellenőrizni. A berendezést be kell indítani és 30 percig járatni. El kell végezni a tisztítást, portalanítást. Ellenőrizni kell az üzemanyagszintet (max. 1/3 rész hiányozhat). Szükség szerint a hűtővizet utána kell tölteni. Az esetleges beszivárgásokat meg kell szüntetni. Szükség szerint zsírozni illetőleg tisztítani kell a csapágyakat. Ha ezek túlzottan melegednek, ennek okát fel kell deríteni, és meg kell szüntetni. Meg kell győződni a csúszógyűrűk, szénkefék, kefeházak, áramkivezetések üzemképességéről. Ellenőrizni kell a generátor által szolgáltatott feszültséget és frekvenciáját a névleges terhelés mellett.

b) Negyedévenként végzendő ellenőrzések és fenntartási munkák

Kenőolajszint ellenőrzés, utántöltés. Ellenőrizni kell az összes csavarkötés, a csapszeg és sasszeg rögzítéseket. A vezérlő tengelyt, szelepszárakat, szelepemelő rudakat, csapokat le kell kenni. Ellenőrizni kell a kenő- és az üzemanyag szűrők tisztaságát, szükség esetén ki kell azokat mosni. Az üzemanyag vezetékben sem levegő sem üzemanyag szivárgás nem lehet. Meg kell győződni a vezérlő és szabályozó karok és mechanizmusok helyes működéséről. Ezeknek sem akadozniok, sem elrázódniok nem szabad. Ellenőrizni kell a csapágyak melegedését. Meg kell vizsgálni a levegőszűrő, a légsűrítő és a tápszivattyú állapotát.

c) Félévenként egyszer végzendő ellenőrzések és fenntartási munkák

Ki kell cserélni a hűtővizet. Ha a leengedett hűtővízben rendellenességre utaló idegen anyag található, fel kell kutatni a rendellenesség okát és azt el kell hárítani. Meg kell vizsgálni szükség szerinti szétszereléssel a légsűrítőt, az üzemanyag adagoló berendezést, a szelepeket, ezek felfekvési felületeit. Berágódás vagy beégés esetén a csúszó illetőleg érintkező felületeket fel kell csiszolni. A szűrőket (levegő, olaj stb.) ki kell szerelni és alaposan ki kell mosni. Az olajvezetékeket ki kell tisztítani. Ellenőrizni kell a tömítések állapotát.

d) Évenként egyszer végzendő ellenőrzések és fenntartási munkák

Terheléspróbát kell végezni és ellenőrizni kell:

– csapágyak melegedését,

– villamos szerelvények, vezetékek melegedését,

– szelephézagot,

– hűtőventillátort és zsírozását.

A karbantartás lépcsőzetes rendszerben történik, azaz minden egyes karbantartási munkaciklus automatikusan magában foglalja az összes azt megelőző, gyakoribb, vagy alacsonyabb rendű karbantartási ciklust is!

A féléves és éves karbantartások részletezett műszaki tartalma:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Félévente és évente végzendő karban-tartások és felülvizsgálatok**  | **FÉLÉVENTE** | **ÉVENTE** |
|  |  |  |  |  |
| **MOTOR** |  |  |  |  |
| **OLAJ** | **Ellenőrzés** | Szivárgás | x | x |
| Hőntartás | x | x |
| Olajszint motorban | x | x |
| Olajszint adagolóban | x | x |
| **Csere** | Szűrők:főáramkörben mellékáramkörben | x | x |
| x | x |
| Motorolaj | x | x |
| Adagoló olaj |  | x |
| **HŰTŐVÍZ** | **Ellenőrzés** | Szivárgás | x | x |
| Hűtő dugulás |  | x |
| Hőntartás | x | x |
| Gumitömlők | x | x |
| Golyóscsapok | x | x |
| Bilincsek | x | x |
| Hűtővízszint | x | x |
| Fagyálló kocentráció | x | x |
| Ékszíj-feszesség | x | x |
| Vízszivattyú | x | x |
| Ékszíjtárcsák | x | x |
| Motorblokk fagydugók | x | x |
| Hűtővízszűrő | x | x |
| **Csere** | Hűtővíz |  | x |
| **Tisztítás** | Hűtő |  | x |
| **LEVEGŐ** | **Ellenőrzés** | Fals-levegő befújás |  | x |
| Szűrő eltömődöttség | x | x |
| Fedelek, csatlakozók | x | x |
| Forgattyúsház szellőzés | x | x |
| **Tisztítás** | Szűrőt | x | x |
| **Cserélni** | Szűrőt szükség esetén |  | x |
| **Üzemanyag** | **Ellenőrízni** | Szivárgás | x | x |
| Csatlakozók, csővezetékek | x | x |
| Golyóscsapok | x | x |
| **Leengedni** | Iszapot a tankból |  | x |
| **Csere** | Üzemanyagszűrő | x | x |
| **Tisztítás** | Szellőzőgomba |  | x |
| Üzemanyagtartály |  | x |
| **Beállítás** | Szelephézag | x | x |
| Adagolószivattyú |  | x |
| Ciklusadagoló |  | x |
| Előtöltési szög |  | x |
| Porlasztó |  | x |
| **Kipufogó** | **Ellenőrzés** | Tömítések, szivárgás | x | x |
| Csavarok, anyák lazulása | x | x |
| **Tisztítás** | Kondenzvíz |  | x |
| **Ellenőrzés** | Csapágyjáték |  | x |
| **Utánhúzás** | Csavarok, anyák |  | x |
| **Motor elemek** | **Ellenőrzés** | Vibráció | x | x |
| Torziós csillapító | x | x |
| Főtengely-axiális holtjáték |  | x |
| Csavarok, anyák lazulása | x | x |
| **Elektromos részek** | **Ellenőrzés** | Vezetékek, kötések | x | x |
| Generátor, fesz. szabályzó |  | x |
| Savszint | x | x |
| Sav fajsúly | x | x |
| Izzítógyertyák | x | x |
| Pivk-up, minigenerátor | x | x |
| Érzékelők, határérték kapcsolók |  | x |
| **Generátor** | **Ellenőrzés** | Szellőzőnyílások | x | x |
| Csatlakozások, kötések | x | x |
| Csapágy-axiális holtjáték |  | x |
| **Kenés** | Csapágy |  | x |
| **Kapcsoló egység** | **Ellenőrzés** | Vezetékek, kapcsolók | x | x |
| Melegedés |  | x |
| Kézi kapcsoló | x | x |
| Hálózati főkapcsoló | x | x |
| Dízel főkapcsoló | x | x |
| **Üzem** | **Próba** | Terheletlen próba | x | x |
| Terheléses próba | x | x |

**Az 1.1. pontban meghatározott feladatok helyszínei, táblázatos formában Pályavasúti Területi Igazgatóságonként.**

Területi Igazgatóság Budapest, Biztosítóberendezési Főnökség Jobbpart

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sorszám** | **Aggregát típusa** | **Beépítési helyszín** | **Vezérlő automatika** | **Egyéb megjegyzés** |
|
| 1. | JONDER NS40K | Nagytétény-Diósd | - | Stabil áramfejlesztő |
| 2. | ROBUR NVD | Déli | - | Stabil áramfejlesztő |
| 3. | CSEPEL (EVIG-DS413) | Dorog | - | Stabil áramfejlesztő |
| 4. | JS100 | Óbuda | - | Stabil áramfejlesztő |
| 5. | JS70 | Solymár | - | Stabil áramfejlesztő |
| 6. | JS70 | Pilisvörösvár | - | Stabil áramfejlesztő |
| 7. | JS70 | Piliscsaba | - | Stabil áramfejlesztő |
| 8. | JS50 | Őrhegy | - | Stabil áramfejlesztő |
| 9. | SDA-1102-003 | Győrszabadhegy | - | Stabil áramfejlesztő |
| 10. | JOND. J-130K-2 | Győr | - | Stabil áramfejlesztő |
| 11. | GP15A/YW | Győr-Gönyű | - | Stabil áramfejlesztő |
| 12. | SDA-110-A | Szabadbattyán | - | Stabil áramfejlesztő |
| 13. | NS40 K  | Gárdony | - | Stabil áramfejlesztő |
| 14. | LOVOL 1004TG14 | Martonvásár | - | Stabil áramfejlesztő |
| 15. | MV 1505 (SDMO-150SK) | Hegyeshalom | - | Stabil áramfejlesztő |
| 16. | SDA-33 | Biatorbágy | - | Stabil áramfejlesztő |
| 17. | SDMO TM 16 K | Herceghalom | - | Stabil áramfejlesztő |
| 18. | NS-40-K (Leroy Sommer SDMO 40 SK) | KJMSZ. Bp. | - | Stabil áramfejlesztő |
| 19. | J.DEÉRE 110k-4 | Komárom | - | Stabil áramfejlesztő |
| 20. | ESZD 100 | Pusztaszabolcs | - | Stabil áramfejlesztő |
| 21. | SDMO T44K | Érd | - | Stabil áramfejlesztő |
| 22. | NS 40 Perk. 668840 | Tata | - | Stabil áramfejlesztő |
| 23. | NS 40 Perk. 19621 | Almásfüzitő | - | Stabil áramfejlesztő |
| 24. | SDA-50 | Tatabánya | - | Stabil áramfejlesztő |

Területi Igazgatóság Budapest, Biztosítóberendezési Főnökség Balpart

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sorszám** | **Aggregát típusa** | **Beépítési helyszín** | **Vezérlő automatika** | **Egyéb megjegyzés** |
|
| 1. | SDA 033/A | Kiskunlacháza | LL-NT AMF 25 | Stabil áramfejlesztő |
| 2. | SDA 115/A | Szolnok gurító | LL-NT AMF 25 | Stabil áramfejlesztő |
| 3. | SDA 033/A | Pestszentimre felső | LL-NT AMF 25 | Stabil áramfejlesztő |
| 4. | SDA 033/A | Dömsöd | LL-NT AMF 25 | Stabil áramfejlesztő |
| 5. | SDMO | Bp. Ferencváros személy pu. | SDMO MICS | Stabil áramfejlesztő |
| 6. | SDA 50 | Újszász | LL-NT AMF 25 | Stabil áramfejlesztő |
| 7. | SDMO JS 100K | Soroksár BILK | SDMO MICS | Stabil áramfejlesztő |
| 8. | SDA 033/A | Mátravidéki Erőmű | LL-NT AMF 25 | Stabil áramfejlesztő |
| 9. | SDA 50 | Tápiógyörgye | LL-NT AMF 25 | Stabil áramfejlesztő |
| 10. | SDA 033/A | Taksony | LL-NT AMF 25 | Stabil áramfejlesztő |
| 11. | SDA 50 | Selyp | LL-NT AMF 25 | Stabil áramfejlesztő |
| 12. | SDMO JS60 | Monor | SDMO MICS | Stabil áramfejlesztő |
| 13. | SDMO J200 | Szolnok személy pu. | SDMO MICS | Stabil áramfejlesztő |
| 14. | SDMO  | Veresegyháza | SDMO MICS | Stabil áramfejlesztő |
| 15. | SDA 75/A | Jászberény | LL-NT AMF 25 | Stabil áramfejlesztő |
| 16. | SDMO | Ócsa | SDMO MICS | Stabil áramfejlesztő |
| 17. | SDA 110/A | Bp. Keleti pu. | LL-NT AMF 25 | Stabil áramfejlesztő |
| 18. | SDMO J88 | Szajol | SDMO MICS | Stabil áramfejlesztő |
| 19. | SDA 110/A | Hatvan  | LL-NT AMF 25 | Stabil áramfejlesztő |
| 20. | JS 60 | Millér | SDMO DKG509 | Stabil áramfejlesztő |
| 21. | SDA42 | Szolnok | SDA Kézi | Mobil áramfejlesztő |

Területi Igazgatóság Miskolc, Biztosítóberendezési Főnökség

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sorszám** | **Aggregát típusa** | **Beépítési helyszín** | **Vezérlő automatika** | **Egyéb megjegyzés** |
|
| 1. | SDMO 22 | mobil | DKG | Kézi |
| 2. | SDMO 33 | mobil | DKG | Kézi |
| 3. | SDA 110 A | Tiszaújváros | DSE 5320 |   |
| 4. | JS 60 | mobil | DKG | Kézi |
| 5. | SDA 110 A | Miskolc igazgatóság | DK 509 | Távközlő főnökség |
| 6. | TJ 80 | Miskolc Tiszai pu. | DK 509 | Távközlő főnökség |

Területi Igazgatóság Debrecen, Biztosítóberendezési Főnökség

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sorszám** | **Aggregát típusa** | **Beépítési helyszín** | **Vezérlő automatika** | **Egyéb megjegyzés** |
|
| 1. | NS60 | Eperjeske rendező pályaudvar | beépített jelfogós vezérlés |   |
| 2. | SDA-50 | Eperjeske átrakó pályaudvar | DETA IC 80 |   |
| 3. | NS40 | Kisvárda állomás | beépített jelfogós vezérlés, Hálózat/ Dízel átkapcsoló szekrény |   |
| 4. | SDA-75 | Fényeslitke személy pu. | Teksan: TJ507 programozható hálózati vezérlő egység |   |
| 5. | SF-4A | Komoró állomás | beépített jelfogós vezérlés |   |
| 6. | SF-4A | Fényeslitke - Déli rendező pu. | beépített jelfogós vezérlés, Hálózat/ Dízel átkapcsoló szekrény |   |
| 7. | SDMO NS75 | Nyíregyháza állomás | beépített jelfogós vezérlés |   |
| 8. | DS 20J mobil | Nyíregyháza állomás | nincs |   |
| 9. | OTM 20 | Debrecen állomás | nincs |   |
| 10. | SDA-50A | Kaba állomás | DETA IC 74 |   |
| 11. | SDA-33A | Hajdúszoboszló állomás | DETA IC 72 |   |
| 12. | SDA-115A | Debrecen állomás | LOVATO: 31 RGAM 24 generátor vezérlő egység, SDMO TSI automatikus átkapcsolás vezérlő |   |
| 13. | SF-4 | Apafa állomás | nincs |   |
| 14. | SF-4 | Hajdúhadház állomás | nincs |   |
| 15. | SF-4 | Újfehértó állomás | nincs |   |
| 16. | SF-4 | Császárszállás állomás | nincs |   |

Területi Igazgatóság Szeged, Biztosítóberendezési Főnökség

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sorszám** | **Aggregát típusa** | **Beépítési helyszín** | **Vezérlő automatika** | **Egyéb megjegyzés** |
|
| 1. | SDA-110 | Szeged | DETA IC 80 | távközlés |
| 2. | SDA-33 | Kunszentmiklós | DETA IC 74 |   |
| 3. | SF-4 | Bácsalmás |   |   |
| 4. | SDMO TM 11,5 K-MA | Baja |   | Mitsubitsi |
| 5. | SDMO J 130 K | Kiskunfélegyháza | TSI Modul | John Deree |
| 6. | SDMO TM 11,5 | Gyula |   | Mitsubitsi |
| 7. | SDMO T 16 K | Örkény | TSI Modul | Mitsubitsi |
| 8. | SDMO T 16 K | Kecskemét-Máriaváros | TSI Modul | Mitsubitsi |
| 9. | SDMO J 130 K | Szeged állomás | TSI Modul | John Deree |
| 10. | SDMO T 16 K | Szeged-Rókus |   | Mitsubitsi |
| 11. | SDMO TEKSAN J60 | Szeged-Rókus |   |   |
| 12. | SDMO J80 | Szeged-Rókus kiág. | TSI modul | 2019 |
| 13. | SDMO J80 | Baktó | TSI modul | 2019 |
| 14. | SDMO J130 | Algyő | TSI modul | 2019 |
| 15. | SDMO J80 | Sártó | TSI modul | 2019 |
| 16. | SDMO J80 | Kopáncs | TSI modul | 2019 |
| 17. | SDMO J130 | Hódmezővásárhely-Népkert | TSI modul | 2019 |

Területi Igazgatóság Pécs, Biztosítóberendezési Főnökség

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sorszám** | **Aggregát típusa** | **Beépítési helyszín** | **Vezérlő automatika** | **Egyéb megjegyzés** |
|
| 1. | SDMO NS-60 | Simontornya | G 2000 A1 |   |
| 2. | SDMO NS-60 | Balatonboglár | G 2000 A1 |   |
| 3. | SDMO DS-80-K | Dombóvár-alsó | MICS Telys |   |
| 4. | DS-15-J | Dombóvár | II- MICS PICO | mobil |
| 5. | SDMO J-110-2 | Fonyód | NEXYS 2 |   |

Területi Igazgatóság Szombathely, Biztosítóberendezési Főnökség

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sorszám** | **Aggregát típusa** | **Beépítési helyszín** | **Vezérlő automatika** | **Egyéb megjegyzés** |
|
| 1. | NS 40 | Csajág |   | Kismotor és Gépgyár |
| 2. | SDA 110 | Balatonalmádi |   | GANZ-MÁVAG Kiskunhalas |
| 3. | SDA-115 | Várpalota |   | GANZ-MÁVAG Kiskunhalas |
| 4. | SF4 | Hajmáskér |   | Kismotor és Gépgyár |
| 5. | SF4 | Alsóörs |   | Kismotor és Gépgyár |
| 6. | SF4 | Balatonfüred |   | Kismotor és Gépgyár |
| 7. | SF-4 | Zánka |   | EVIG |
| 8. | IVECO 328455 | Révfülöp |   | IVECO |
| 9. | SF-4 | Badacsonytördemic |   | EVIG |
| 10. | SDA-110 | Tapolca |   | EVIG |
| 11. | IVECO 328455 | Sümeg |   | IVECO |
| 12. | SF 4/A | Herend |   | Kismotor és Gépgyár |
| 13. | SF 4/A | Szentgál |   | Kismotor és Gépgyár |
| 14. | SF 4/A | Városlőd-Kislőd |   | Kismotor és Gépgyár |
| 15. | SF 4/A | Ajka |   | Kismotor és Gépgyár |
| 16. | SF 4/A | Devecser |   | Kismotor és Gépgyár |
| 17. | DS 40 | Tüskevár |   | Kismotor és Gépgyár |
| 18. | SDA 22 | Kerta |   | Multikar |
| 19. | SDA 115/A | Sárvár |   | Rába |
| 20. | SDA 50/A | Celldömölk |   | GANZ-MÁVAG Kiskunhalas |
| 21. | SDMO TM 30K | Zalacséb |   | Mitsubishi |
| 22. | SDMO JS 40 | Zalalövö |   | John Deere |
| 23. | SDMO JS 40 | Őriszentpéter |   | John Deere |
| 24. | SDMO-D22 | Veszprémvarsány |   | német-francia koprodukció |
| 25. | SDA-110-A | Sz.hely-Ig-Udvar-Aggr.-15 |   | RÁBA-MANN |
| 26. | SDMO TM30K | Zalaegerszeg-TávkSzak-Felügy-Aggr.-17 |   | SDMO |
| 27. | SF-4 | Veszprém-Felv-SzerszAggr-16 |   | Kismotor és Gépgyár |
| 28. | SF-4 | Aszófő  |   | EVIG |
| 29. | SF-4 | Balatonakali  |   | EVIG |
| 30. | SF-4 | Badacsonytomaj  |   | EVIG |
| 31. | IDA-50 | Szombathely |   | IFA |

2.sz. melléklet

**Ajánlattételi nyilatkozat minta**

**A j á n l a t t e v ő i n y i l a t k o z a t**

Alulírott …………………………, mint a(z) ……(cégnév, székhely)……. cégjegyzésre jogosult képviselője – az ajánlatkérésben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény gondos áttekintése után – kijelentem, hogy **az ajánlatkérésben és a szerződéses feltételekben foglalt valamennyi feltételt, a kivitelezés helyszínét szakértőtől elvárható gondossággal megismertük, megértettük, valamint, hogy azokat jelen nyilatkozattal elfogadjuk, és nyertességünk esetén a szerződést a konkrétumokkal kiegészítve aláírjuk.**

Kijelentem, hogy ajánlatomhoz az ajánlattételi határidőtől számított 90 napig kötve vagyok.

Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt., mint Ajánlatkérő által a **21523-5/2018/MAV**  ***„Telepített és vontatott mobil dízel aggregátorok, valamint kiegészítő technológiai berendezések karbantartása, szükség szerinti javítása”*** tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………..……………….

(cégszerű aláírás)

3.sz. melléklet

**Ajánlattételi lap minta**

**A j á n l a t t é t e l i l a p**

**„Telepített és vontatott mobil dízel aggregátorok, valamint kiegészítő technológiai berendezések karbantartása, szükség szerinti javítása”**tárgyú beszerzési eljárásban

**Ajánlattevő neve:**

**Ajánlattevő székhelye (lakóhelye):**

**Levelezési címe:**

**Telefon: Telefax: E-mail:Értékelésre kerülő tartalmi elem:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Értékelési szempontok** | **Súlyszám** |
| 1. **részszempont**
 | Ajánlati ár (nettó/Ft) | **70** |
| 1. alszempont
 | Havonként egyszer végzendő ellenőrzések és fenntartási munkák ……….Ft/Főnökség | 8 |
| 1. alszempont
 | Negyedévenként egyszer végzendő ellenőrzések és fenntartási munkák………..Ft/Főnökség | 13 |
| 1. alszempont
 | Félévenként egyszer végzendő ellenőrzések és fenntartási munkák…………Ft/Főnökség | 15 |
| 1. alszempont
 | Évenként egyszer végzendő ellenőrzések és fenntartási munkák……….Ft/Főnökség | 18 |
| 1. alszempont
 | Nettó ajánlati egységár rezsióradíjra eseti javításra ………. HUF/műszakóra | 8 |
| 1. alszempont
 | Nettó kiszállási díj eseti javításra – nettó ……….. HUF/km | 8 |
| **2. részszempont** | A műszaki, szakmai alkalmasság M2. a) pontjában bemutatott gépészmérnök szakember többlettapasztalata (min. 0 hónap - max. 36 hónap) | **30** |

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………….

(cégszerű aláírás)

\* Abban az esetben töltendő ki, amennyiben Ajánlattevő az adott részre benyújtja ajánlat

3/2. melléklet

 **M/1.**

Értékelési szemponthoz tartozó **előírton felüli (60 hónapon felüli)** szakmai tapasztalat időtartamának bemutatása az M/2. a) pont szerinti alkalmassági feltételben megjelölt szakember esetén

Alulírott név mint a cégnév (székhely) ajánlattevő képviselője a MÁV Zrt., mint ajánlatkérő által indított **„Telepített és vontatott mobil dízel aggregátorok, valamint kiegészítő technológiai berendezések karbantartása, szükség szerinti javítása”** tárgyú közbeszerzési eljárásban az értékelési szempont vonatkozásában az alábbiak szerint mutatjuk be az M/2. a) pont szerinti alkalmassági feltételben megjelölt szakember esetében **az előírton felüli (60 hónapon felüli)** szakmai tapasztalatot. Egyben nyilatkozom arról is, hogy az M/2. a) pont szerinti alkalmassági feltétel igazolásakor is a jelen nyilatkozatban megjelölt szakembert fogom bemutatni.

Szakember megnevezése:

Szakember végzettsége:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Előírton **felüli** (60 hónapon felüli) szakmai gyakorlat kezdete:(év/hónap) | Előírton **felüli** (60 hónapon felüli) szakmai gyakorlat vége:(év/hónap) | Előírton **felüli** (60 hónapon felüli) szakmai gyakorlat rövid bemutatása: |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

*A fenti táblázat alapján az összes gyakorlat: ………… hónap*

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………….

(cégszerű aláírás)

4.sz. melléklet

**Ellenőrző lista**

1. **Tartalmi követelmények**

|  |  |
| --- | --- |
| Fedőlap (eljárás tárgya, ajánlattevő megnevezése) |  |
| Ajánlattevői nyilatkozat (2. sz. Melléklet) |  |
| Ajánlattételi lap (3. sz. Melléklet) |  |
| Teljességi nyilatkozat (5. sz. melléklet) |  |
| Szakmai alkalmasság igazolásának dokumentumai (6. sz. melléklet) |  |
| Nyilatkozat kizáró okokról (7. sz. melléklet) |  |
| Összeférhetetlenségi nyilatkozat (8. sz. melléklet) |  |
| Az Ajánlattevő részéről az aláírásra jogosult személynek az eredeti ajánlatban a nyilatkozatokat cégszerű aláírásával kell ellátnia.  |  |
| Aláírási címpéldány/aláírás minta egyszerű másolata |  |
| Nyilatkozat a Kktv. hatálya alá tartozásról |  |

**2. Formai követelmények**

|  |  |
| --- | --- |
| 2 példány (1 eredeti és 1 digitális)  |  |
| Ajánlat egybefűzve került beadásra, olyan módon, hogy abból állagsérelem nélkül lapot kivenni ne lehessen |  |
| Az ajánlat valamennyi oldalát folyamatos sorszámozással kell ellátni |  |
| Az ajánlat oldalait (az ajánlat minden, szöveget tartalmazó oldalát) pedig az aláírásra jogosult személyeknek, vagy az általa erre felhatalmazott személy(ek)nek szignálnia kell |  |
| 1 db zárt, cégjelzéses boríték, címmel ellátva |  |

5.sz. melléklet

**Teljességi nyilatkozat**

melyben a Vállalkozó alulírott ……………………………. (név), cégjegyzésre jogosult képviselője kijelenti, hogy a ………………………………………………-ra a MÁV Zrt. által kiírt eljárásban kiadott ajánlattételi dokumentációt, a rendelkezésére bocsátott műszaki dokumentációban rögzítetteket megismerte, az abban foglaltakat megvalósításra alkalmasnak ítéli, továbbá ezen dokumentumok, ismeretében árajánlatát a teljes körű megvalósítására adja.

Dátum:……………………………

………………………….

(cégszerű aláírás)

*6.sz. melléklet*

*1. sz. dokumentum*

**A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek (szervezetek) bemutatása**

Alulírott .......................................... (név), mint a(z) ...................................................(cég, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője, felelősségem tudatában a MÁV Zrt. ajánlatkérő által „***Telepített és vontatott mobil dízel aggregátorok, valamint kiegészítő technológiai berendezések karbantartása, szükség szerinti javítása***” tárgyú beszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy az eljárást megindító felhívásban előírtak szerint a teljesítésbe az alábbi szakembereket kívánom bevonni:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Név** | **Képzettség** | **Szakmai gyakorlat ideje (hónap)** | **Alkalmassági követelménynek való megfelelés rövid leírása (megjelölve az alkalmassági követelményt: M1) a), M1) b), M1) c))** | **Munkáltató megnevezése** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

………..……………….

(cégszerű aláírás)

*2. sz. dokumentum*

**R e f e r e n c i a n y i l a t k o z a t**

Alulírott……………..…mint a(z)………………..(cégnév)……………….(székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a …………………….....(cégnév) **az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 évben az ajánlatkérés tárgya szerinti tevékenységnek minősülő munkákat végeztük:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **A szerződést kötő másik fél megnevezése** | **A szerződés tárgyának bemutatása (oly módon, hogy abból az alkalmasság egyértelműen megállapítható legyen)** | **Ellenszolgáltatás nettó összege** | **Teljesítés ideje (teljesítésigazolás kiállításának dátuma)** | **Teljesítés időtartama****(nap)** |
| **1.** |  |  |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |  |  |
| **4.** |  |  |  |  |  |
| **5.** |  |  |  |  |  |

Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt., mint Ajánlatkérő által a 21523-5/2018/MAV iktsz. „***Telepített és vontatott mobil dízel aggregátorok, valamint kiegészítő technológiai berendezések karbantartása, szükség szerinti javítása***” tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………….

(cégszerű aláírás)

7.sz. melléklet

**Nyilatkozat kizáró okokról**

Alulírott …………………………………………………………

**az alábbi nyilatkozatot teszem:**

Az alábbiakban részletezett kizáró okok Vállalkozásunkkal, illetve az igénybe vett alvállalkozókkal szemben nem állnak fenn:

* 1. végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van;
	2. tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
	3. gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
	4. egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
	5. a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény szerinti bűnszervezetben részvétel – ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is –, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel – ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is –, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;
	6. három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el.
	7. korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította.

Kelt:

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| cégszerű aláírás |

8. számú melléklet

**Ajánlattevői nyilatkozat az összeférhetetlenségről**

Alulírott nyilatkozom, az összeférhetetlenség kezelésére vonatkozóan, hogy Vállalkozásunk tulajdonosi szerkezetében, és választott tisztségviselőinek vonatkozásában, vagy alkalmazottjaként sem közvetlen, sem közvetett módon nem áll jogviszonyban MÁV-os tisztségviselővel, az ügyletben érintett alkalmazottal, vagy annak Törvény (Ptk. 685.§ (b)) szerint értelmezett közeli hozzátartozójával.

Kelt:……………………………

|  |
| --- |
| ……………………………… |
|  cégszerű aláírás |

9. számú melléklet

**NYILATKOZAT**

Alulírott .......................................... (név), mint a(z) ...................................................(cég, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője, ezennel kijelentem/kijelentjük, hogy a *kis- és középvállalkozókról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény* (továbbiakban: Kktv.) alapján[[1]](#footnote-1)

a Kktv. hatálya alá tartozik és **mikró-vállalkozás**nak minősül

a Kktv. hatálya alá tartozik és **kisvállalkozás**nak minősül

a Kktv. hatálya alá tartozik és **középvállalkozás**nak minősül

**nem tartozik a Kktv. hatálya alá**

Jelen nyilatkozatot a MÁV Magyar Államvasutak Zrt., mint Ajánlatkérő által **„*Telepített és vontatott mobil dízel aggregátorok, valamint kiegészítő technológiai berendezések karbantartása, szükség szerinti javítása*”** tárgyú beszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem/tesszük.

Kelt:……………………………

|  |
| --- |
| ……………………………… |
|  cégszerű aláírás |

1. A megfelelő aláhúzással jelölendő [↑](#footnote-ref-1)