|  |  |
| --- | --- |
| **2. rész Ipari tisztítószerek** | |
|  | |
| **Azonosító** | IP-12 |
| **Megnevezés** | járműtisztító folyadék |
| **Jellemzők** | 1. Környezetbarát, biolebomló jármű- és padlótisztító folyadék, kézi- és gépi tisztításra  2. Etoxilált zsíralkohol bázisú, foszfát- és oldószermentes, maró anyagokat nem tartalmaz  3. Kitűnő zsíroldó hatású, de nem támadja meg a szerkezeti anyagokat, fényezést, gumit, műanyagokat  4. Önmagában is emulzióbontó hatású, a szennyvízben leválasztja az olajat  5. pH, hígítatlanul: 9 – 9,5 |
| **Igazolási mód** | Az „Ajánlattételi felhívás” **14. k)** szakasz vonatkozó pontjai szerint |