|  |  |
| --- | --- |
| **2. rész Ipari tisztítószerek** | |
|  | |
| **Azonosító** | IP-06 |
| **Megnevezés** | elektro- és féktisztító |
| **Jellemzők** | 1. Hatékonyan oldja a zsír-, olaj-, korom-, kátrány-, tömítőanyag- és gyengébb ragasztómaradványokat  2. Maradék nélkül elpárolog, ezért alkalmas elektromos berendezések, alkatrészek tisztítására is, valamint festés, ragasztás előtti zsírtalanításra  3. Alifás szénhidrogének és etanol keveréke, töményen kell használni  4. Sűrűség: 0,60 – 0,70 g/cm3  5. Kezdő forrpont: kb. 80°C |
| **Igazolási mód** | Az „Ajánlattételi felhívás” **14. k)** szakasz vonatkozó pontjai szerint |