|  |  |
| --- | --- |
| **2. rész Ipari tisztítószerek** | |
|  | |
| **Azonosító** | IP-14 |
| **Megnevezés** | motorblokk lemosó folyadék |
| **Jellemzők** | 1. Alváz és alkatrész tisztító folyadék  2. Hatékonyan alkalmazható olajos, zsíros, sáros iszapok, lerakódások, valamint kormos-kokszos égéstermék maradékok eltávolítására  3. Összetétel: kationos és nemionos felületaktív anyagok, foszforvegyületek legfeljebb 5%-ban, habzásgátló  4. pH: legalább 10,5 |
| **Igazolási mód** | Az „Ajánlattételi felhívás” **14. k)** szakasz vonatkozó pontjai szerint |