**Műszaki leírás**

**Szeged – Rendező gépészeti vágány**

**A vágány jellemzése:**

* Szeged-Rendező 201 – 202. kitérők közötti vágányrész 107 vm „C” rendszerű vágány átépítése 54r. hézagnélkülire használt és új anyag felhasználásával
* Szeged-Rendező 203. kitérő utáni vágányrész kitérő irányban 30 vm „C” rendszerű vágány átépítése 48r. hagyományosra új anyag felhasználásával.

A vágány bontásához és építéséhez földmunkagép szükséges (55-65 műszakóra) - ***idegen*** ***kivitelező bevonásával***.

**A idegen kivitelező feladata:**

* használt felépítmény bontása során az oh vb. aljak felszedése, deponálása;
* ágyazati anyag bontása, elszállítása;
* alépítményi tükör kialakítása;
* alsó ágyazat kialakítása;
* felső zúzottkőágyazat készítése;
* a vágányzat kialakításához az új vb aljak kiosztása;
* tolatási padka kialakítása;
* az elszállított rostaalj deponálása;

Munka végzése folyamatos vágányzárban 2017.10.19-én 07:00 órától 2017.10.27-én 14:00 óráig, ***saját kivitelezéssel (Pft Főnökség Kecskemét).***

Kecskemét, 2017.07.17.

Nyíri Péter

főpályamester

+36 (30) 738 3092