|  |  |
| --- | --- |
| **4. rész Vegyes anyagok** | |
|  | |
| **Azonosító** | V-03 |
| **Megnevezés** | olajlekötő granulátum |
| **Jellemzők** | 1. Extrém magas olajfelvevőképességű abszorbens, minden olajtartalmú anyagot felvesz  2. 1 kg granulátum legalább 0,5 liter olajat köt meg és tart magában  3. . Granulátum pH: 6,5 – 7  4. Térfogati tömeg: 240 – 260 g/liter |
| **Igazolási mód** | Az „Ajánlattételi felhívás” **14. k)** szakasz vonatkozó pontjai szerint |