|  |  |
| --- | --- |
| **4. rész Vegyes anyagok** | |
|  | |
| **Azonosító** | V-01 |
| **Megnevezés** | alkatrészmosó folyadék |
| **Jellemzők** | 1. Nagyhatékonyságú, emulziót nem képező alkatrészmosó folyadék, makacs, rásült, ráégett zsír, olaj, korom szennyezők eltávolítására  2. Korróziót nem okoz, sőt, átmeneti korrózióvédelmet biztosít  3. Vízben nem oldható  4. Ultrahangos mosóval, mártó kádban vagy alkatrészmosó berendezésben is használható  5. Benzoltartalom: legfeljebb 0,1%  6. Zártéri lobbanáspont: legalább 60⁰C  7. Kezdő forráspont: legalább 170⁰C |
| **Igazolási mód** | Az „Ajánlattételi felhívás” **14. k)** szakasz vonatkozó pontjai szerint |